Na výrobním štítku by měla být vždy uvedena třída kotle.

**Štítek by měl být umístěn přímo na základním svařenci kotlového tělesa**. Obvykle je to **na zadní straně kotle v blízkosti kouřovodu**. Měl by být viditelný a nezakrytý (příklad kdy to nebylo dodrženo je v příloze – vetší část štítku byla překryta panelem s izolací).

Obecně se v případě kotlů 1. a 2. třídy dá hovořit o roku výroby do 2000 (příklad v příloze je 2004 a je to 1. !!!). Jedná se obvykle o kotle na černé uhlí, koks, hnědé uhlí a kombinaci hnědého uhlí a dřeva. Typickými zástupci v ČR jsou kotle výrobců Viadrus, Dakon, Slokov a Opop.

