Na výrobním štítku by měla být vždy uvedena třída kotle.

**Štítek by měl být umístěn přímo na základním svařenci kotlového tělesa**. Obvykle je to **na zadní straně kotle v blízkosti kouřovodu**. Měl by být viditelný a nezakrytý (příklad kdy to nebylo dodrženo je v příloze – vetší část štítku byla překryta panelem s izolací).

Obecně se v případě kotlů 1. a 2. třídy dá hovořit o roku výroby do 2000 (příklad v příloze je 2004 a je to 1. !!!). Jedná se obvykle o kotle na černé uhlí, koks, hnědé uhlí a kombinaci hnědého uhlí a dřeva. Typickými zástupci v ČR jsou kotle výrobců Viadrus, Dakon, Slokov a Opop.

Obsah obrázku země, staré, špinavé, kámen

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku interiér

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku špinavé

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, interiér, otevřít, špinavé

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky